**附件**

**采购清单及技术参数要求**

1、 采购需求：

发电机1台。

2、 参数要求：

机组主功率：≥15KW；

功率因数：≥0.8

发动机类型：V型双缸，四冲程

启动方式：全自动（自动启停）

输出方式：三相

输出电压：220/380V

油箱容积：≥30L

发电机需配备机油保护器，缺机油的情况下无法自动启动，自主保护发动机；配备ATS自动转换开关、防雨机箱等，可直接存放于户外。

3、 服务要求

成交供应商负责发电机的安装（包括线路连接及相关配套电线（铜）等耗材）、调试至可带动设备持续正常运行、并负责发电机使用前培训。

质保期≥1年，终身保修。在质保期内，发电机出现故障，供应商应负责免费维修服务；超过质保期，发电机出现故障，供应商应于30分钟内响应，了解故障情况，需要到现场解决的应于2小时内到现场进行处理。